**Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego**

**/wymagania techniczne/**

Wymagania techniczne, dotyczące zapytania ofertowego na wynajem „stanowiska do napawania laserowego”, w ramach projektu POIR.01.01.01-00-0013/17-00 pt.” Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego wielozadaniowego systemu podwyższania efektywności produkcji i jakości wyrobów w przemyśle szklarskim z zastosowaniem innowacyjnych technologii”.

Specyfikacja techniczna dla zestawu stanowiska do napawania laserowego:

- Mobilna spawarka laserowa minimum 160 W max 200W

-Typ lasera YAG

-Zmotoryzowane posuwy minimum Y 500 mm, X 300 mm, Z 500 mm plus manualna oś R

-Mikroskop 10-cio krotne powiększenie

-Dotykowy wyświetlacz

-max. energia impulsu: 80 J

-System odciągowo-filtracyjny

-Oświetlenie LED

Dostarczony zestaw stanowiska do napawania laserowego musi być fabrycznie nowy, nieużywany i wolny od wad, powinien spełniać polskie i europejskie normy, posiadać atesty (dopuszczenie do obrotu i eksploatacji) oraz certyfikaty wystawione przez właściwe instytucje, jeżeli są wymagane dla tego typu urządzeń.

Zamawiający **nie** **dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. Oferta musi obejmować całość zamówienia.**