**Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego**

**/wymagania techniczne/**

Wymagania techniczne, dotyczące zapytania ofertowego na wynajem „zestawu polerek obrotowych”, w ramach projektu POIR.01.01.01-00-0013/17-00 pt.” Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego wielozadaniowego systemu podwyższania efektywności produkcji i jakości wyrobów w przemyśle szklarskim z zastosowaniem innowacyjnych technologii”.

**Specyfikacja techniczna dla zestawu polerek obrotowych:**

- 6 sztuk zestawów polerek obrotowych, w których w skład wchodzą:

 - uniwersalny napęd z wałkiem giętkim-uchwyt prosty ,uchwyt kątowy.

- zestaw frezów- frezy HM 6 mm- wielkość trzpienia min 6 mm

- uniwersalna pilnikarka pneumatyczna z uchwytem narzędziowym min. 6 mm oraz uchwyt narzędziowy dedykowany pod pilnikarki,

- szlifierka pneumatyczna prosta min.6 mm, dł. 140mm,

- szlifierka pneumatyczna kątowa min.6 mm, dł. 146mm,

- szlifierka pneumatyczna obrotowa min. 6 mm dł. 260mm,

- zestaw trzpieni diamentowych kształtowych,

- lampa z lupą LED , lupa szklana min. 120 mm/ 5 dioptrii. Punktowa lampa prosta na ramieniu giętkim 0,6m, LED,

- przejściowa instalacja przygotowania powietrza.

Dostarczony zestaw polerek obrotowych musi być fabrycznie nowy, nieużywany i wolny od wad, powinien spełniać polskie i europejskie normy, posiadać atesty (dopuszczenie do obrotu i eksploatacji) oraz certyfikaty wystawione przez właściwe instytucje, jeżeli są wymagane dla tego typu urządzeń.

Zamawiający **nie** **dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. Oferta musi obejmować całość zamówienia.**