**Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego**

**/wymagania techniczne/**

Wymagania techniczne, dotyczące zapytania ofertowego na wynajem „zestawu stanowiska do obróbki strumieniowo-ściernej śrutem ceramicznym na mokro”, w ramach projektu POIR.01.01.01-00-0013/17-00 pt.” Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego wielozadaniowego systemu podwyższania efektywności produkcji i jakości wyrobów w przemyśle szklarskim z zastosowaniem innowacyjnych technologii”.

Specyfikacja techniczna dla zestawu stanowiska do obróbki strumieniowo-ściernej śrutem ceramicznym na mokro:

1. Kabina przeznaczona do ręcznej obróbki strumieniowo-ściernej przy użyciu ścierniwa na mokro
2. Orientacyjna przestrzeń robocza 1000x800x800
3. Stół obrotowy ze stali nierdzewnej napędzany ręcznie
4. Zestaw pneumatyczny
5. Układ zamknięty oczyszczania roztworu myjącego
6. Ścierniwo ceramiczne niskiej granulacji

Dostarczony zestaw stanowiska do obróbki strumieniowo-ściernej musi być fabrycznie nowa, nieużywana i wolna od wad, powinna spełniać polskie i europejskie normy, posiadać atesty (dopuszczenie do obrotu i eksploatacji) oraz certyfikaty wystawione przez właściwe instytucje, jeżeli są wymagane dla tego typu urządzeń.

Zamawiający **nie** **dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. Oferta musi obejmować całość zamówienia.**