**Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego**

**/wymagania techniczne/**

Wymagania techniczne, dotyczące zapytania ofertowego na wynajem „zestawu stanowiska do obróbki strumieniowo-ściernej śrutem stalowym kulistym suchym”, w ramach projektu POIR.01.01.01-00-0013/17-00 pt.” Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego wielozadaniowego systemu podwyższania efektywności produkcji i jakości wyrobów w przemyśle szklarskim z zastosowaniem innowacyjnych technologii”.

Specyfikacja techniczna dla zestawu stanowiska do obróbki strumieniowo-ściernej śrutem stalowym kulistym na sucho:

1. Kabina przeznaczona do ręcznej obróbki strumieniowo-ściernej przy użyciu ścierniwa suchego
2. Orientacyjna przestrzeń robocza 1200x900x900
3. Stół obrotowy ze stali nierdzewnej
4. Zestaw pneumatyczny
5. Cyklonowy separator ścierniwa
6. Zespół odpylający
7. Ścierniwo stalowe kuliste o niskiej granulacji

Dostarczony zestaw stanowiska do obróbki strumieniowo-ściernej musi być fabrycznie nowa, nieużywana i wolna od wad, powinna spełniać polskie i europejskie normy, posiadać atesty (dopuszczenie do obrotu i eksploatacji) oraz certyfikaty wystawione przez właściwe instytucje, jeżeli są wymagane dla tego typu urządzeń.

Zamawiający **nie** **dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. Oferta musi obejmować całość zamówienia.**