**Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego**

**/wymagania techniczne/**

Wymagania techniczne, dotyczące zapytania ofertowego na wynajem „zestawu stanowiska do obróbki strumieniowo-ściernej śrutem stalowym kulistym suchym”, w ramach projektu POIR.01.01.01-00-0013/17-00 pt.” Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego wielozadaniowego systemu podwyższania efektywności produkcji i jakości wyrobów w przemyśle szklarskim z zastosowaniem innowacyjnych technologii”.

Specyfikacja techniczna dla zestawu stanowiska do obróbki strumieniowo-ściernej śrutem stalowym kulistym na sucho:

1. Śrutownica wirnikowa stołowa ze stołem obrotowym
2. Orientacyjna przestrzeń robocza 1200x900x900
3. Dwa niezależne wirniki rozrzutowe (z góry i z boku 45o)
4. Stół obrotowy ze stali nierdzewnej
5. Możliwość ustawienia czasu czyszczenia detalu
6. Zespół odpylający z separatorem ścierniwa
7. Ścierniwo stalowe kuliste o niskiej granulacji

Dostarczony zestaw stanowiska do obróbki strumieniowo-ściernej musi być fabrycznie nowa, nieużywana i wolna od wad, powinna spełniać polskie i europejskie normy, posiadać atesty (dopuszczenie do obrotu i eksploatacji) oraz certyfikaty wystawione przez właściwe instytucje, jeżeli są wymagane dla tego typu urządzeń.

Zamawiający **nie** **dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. Oferta musi obejmować całość zamówienia.**